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第一部分  磋商公告
依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，我院拟对急诊科心肺复苏模拟人、产科经皮黄疸仪、肾内科乳胶床垫项目进行磋商采购，欢迎具备相关资质的供应商报名参加。
一、项目内容：
1.1项目名称：包一：急诊科心肺复苏模拟人、包二：产科经皮黄疸仪、包三：肾内科乳胶床垫竞争性磋商
1.2 项目编号：LSRY-ZB2026-S014
1.3 项目清单及预算：详见《第三部分  采购需求》
1.4 采购方式：竞争性磋商法。共两轮报价，第一轮报价直接装订在招标文件内，第二轮最终报价单，请供应商签字或盖公章，由采购方收取二轮最终报价单。
2、 资质要求：（请在2026年 9月22日8:00-2026年9 月 29日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名。邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。报名后在南京市溧水区人民医院官网“通知公告”或“采购中心-招标公告”栏目，本项目采购公告页面下方附件处，自行下载采购文件）
（一） 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前近一年内（至少一个月）的会计报表）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前近一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）本项目特定的资质要求：属于疗器械范围的提供医疗器械注册证、供应商需提供医疗器械经营许可证，若投标供应商为生产商，须提供《医疗器械生产许可证》。
（7）提供法定代表人身份证复印件（有效期内）并加盖投标单位公章，如果是委托被授权人参加现场开标，还需提供法定代表人授权书并加盖投标单位公章、被授权人身份证复印件（有效期内）并加盖投标单位公章。注：授权书内容应载明授权投标产品的具体品种。（格式详见附件）
（二）下列供应商不得参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（下载网址及办法详见附件）
三、投标文件接收、开标时间及地点
投标文件编制要求：胶装成册、标注页码、目录页、评分索引页、资质索引页、一式四份（一正三副）
投标文件接收截止时间、开标时间：
2026年 10月 8 日14:30（请于14:30前到场签到，过时取消资格）
投标文件接收地点、开标地点：溧水区人民医院行政楼（5号楼）5楼会议室
招标事宜咨询电话：025-56232160 冯老师（采购中心）
项目需求事宜：025-56232024 王主任（临床医学工程部）
第二部分  磋商须知
一、总    则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非采购人式管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织。
2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。
3、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（1） 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（2） 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
二、响应文件编制
4、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
5.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与南京市溧水区人民医院就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
5.3 供应商应用人民币报价。
5.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
5.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
5.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。
5.7 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6、磋商响应文件的组成
6.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
6.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件：
（1）磋商申请及声明；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）第一章竞争性磋商邀请中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）《商务服务条款偏离表》；
（5）合同草案条款
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）南京市政府采购供应商信用记录表；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）项目实施方案；
（4）服务承诺；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
6.4 磋商响应文件的价格部分
（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
6.5 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件。
三、响应文件签署与提交
7、响应文件签署
7.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。
7.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。
7.3 有下列情形的响应文件将拒收：
在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。
四、磋商
8、磋商组织
8.1 在递交磋商响应文件时间截止后，南京溧水区人民医院在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
8.2 磋商工作由南京溧水区人民医院负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
9、磋商程序
9.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。
9.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。
9.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
9.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
9.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
9.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
9.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（3）未实质性响应磋商文件要求的；
（4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；
（5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（6）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
10、 出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）供应商的最终报价超过采购预算的；
（5）因重大变故，采购任务取消的；
（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。
11、评定成交方法和标准
11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
11.2 综合评分的主要因素是：价格、企业实力、服务响应及方案、人员配备和业绩等。
11.3 评定方法，详见磋商文件第四部分。
12、确定成交供应商
12.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。
12.2  成交供应商确定后，将在溧水区人民医院官网上公告。
12.3  中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
12.4  代理单位对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
12.5  所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，文件均不退回。
13、编写评审报告
13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。
14、签订合同
14.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。
14.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
14.3 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，我院视情将其列入不良行为名单，在三年内不得参加我院同类项目招标。
14.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，不能超过原合同采购金额。
五、询问、质疑、投诉和诚实信用
15、询问
15.1供应商对磋商活动事项有疑问的，向溧水区人民医院提出询问，南京溧水区人民医院将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
16、质疑
16.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京市溧水区人民医院采购办。
16.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，溧水区人民医院不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
16.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。 
16.4 代理单位在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
17、投诉
17.1质疑供应商对代理单位的答复不满意，代理单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
18、诚实信用
18.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
18.2供应商不得以向代理单位工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在江苏省政府采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
18.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，南京市溧水区人民医院将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。



第3部分 [bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc5953]采购需求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc32732]包一：急诊科心肺复苏模拟人1个，预算2.8万元
(▲参数需要提供技术支撑材料（技术支撑材料为医疗器械注册证、加盖厂家公章的产品白皮书（原件）、国家承认的第三方出具的产品检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等），并在技术响应表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离。）（需提供证明材料）
一、主要技术参数和要求
（一）模拟人：
1.成年男性上半身，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位。头可左右转动180度，下颌关节可活动；
2.模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物；
▲2.1具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动，（提供实物图片证明）
▲2.2胸皮厚度不低于4mm,手感真实。材质为硅胶材质，需提供第三方检测报告；（提供证明文件）
3.执行标准：《2025美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；
3.1可行胸外按压；
3.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；
4.可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，采用简易呼吸器进行呼吸时，正确操作可见显示屏显示吹气量正确，模型胸廓起伏；
▲5.眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失；（提供图片证明）
6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；
7.内置有多个传感装置，系统自动感应操作者是否进行意识判断、气道开放、瞳孔检查、脉搏检查记录；
8.模拟人内置大容量锂电池，持续工作不低于8小时；
（二）软件系统：
▲1.系统抗干扰性强，分为无线连接和有线连接2种方式，实时上传按压通气等数据。系统分为多人模式、单人模式，多人模式可连接不少于100名的模拟人同时进行考核和竞赛；（提供图片证明）
2.系统支持广域网与局域网连接，配备千兆网络传输能力，运行效能卓越，网络交互流畅；
3.系统具有高速稳定的无线网络环境，单台平板可实现不少于 100 台模型同步在线连接；
4.系统具备高效传输、低延迟及强抗干扰特性，能够为多台模型提供持续稳定的无线网络支撑。内置信号放大器，可有效增强无线信号强度与覆盖范围，显著减少信号盲区，保障连接稳定性与广域覆盖能力；​
5.系统可在 0℃至 40℃温度区间内保持正常工作状态，满足多样化场景使用需求；
6.支持通过平板一键关闭所有模型，避免教师逐一关闭模型电源，高效简便操作，节省老师时间；
7.可在平板端实时查看模型电量，避免模型突然断电，提醒老师及时充电。除平板外，模型也具备电量提醒功能，低电量时，模型会出现闪烁的红灯预警，提示充电；

（三）多人模式：
1.系统包含按压模式、考核模式、竞赛模式等模式；
2.可进行CPR操作标准进行设置，包括CPR操作时间、循环数、按压深度、按压频率、按压达标率、吹气量、吹气达标率等；
3.系统实时显示每个学生的按压和吹气的总数、正确数和错误数等。实时显示学员的在线信息，直观明了；
▲4.符合AHA操作流程：判断环境安全，意识判断，检查呼吸及颈动脉，瞳孔检查、紧急呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。其中意识判断、检查脉搏、气道开放和瞳孔检查自动反馈到系统中，并形成成绩单。（提供软件截图证明）
▲5.实时反馈各个学员操作情况，包括按压的深度、按压的频率、按压是否回弹、吹气量是否合适，并有不同图形和数字进行标识，直观明了。考核结束直接显示各个学员的考核分数；（提供图片证明）
6.考核过程中可任意选择其中一名学员查看考核详情，详细记录CPR各个统计结果，包括按压总数、按压正确数，按压错误数（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、循环数、吹气总数、吹气正确数、吹气错误数（过大、过小、多吹、少吹）、循环中断时间等；
7.竞赛模式下动画显示实时操作结果，增加趣味性，可显示名次；
8.成绩单可保存、打印、导出PDF、分享；
9.系统可以实时显示CCF值，并在成绩单内有CCF值统计；
（四）单人模式：
1.单人模式包含单项训练、训练模式、考核模式、实战考核等模式，其中单项模式又包括仅按压、仅吹气、按压吹气三种方式。
2.学生使用平板通过扫描二维码进行连接，也可手动选择wifi名称进行无线连接；
3.全程电子监测多项指标：
3.1 按压部分 ： 监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示；
3.2吹气部分监测：吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃；
4.依据《2025 年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准，可对心肺复苏操作进行评价，操作达标，模拟人复活；操作未达标，模拟人死亡；
5.全程实时显示按压深度、按压位置、按压频率、潮气量、潮气时间、气道开放情况、气体进胃等参数；
6.成绩单可保存、打印和删除、导出PDF、分享（邮箱、微信）和回放（动态回放整个CPR过程），并按时间和分数排序，通过检索姓名或时间快速查找成绩单；（提供软件截图证明）
7.可编辑的CPR参数，包括：CPR时间、CPR循环次数、按压通气比率、按压和吹气的正确比率、潮气量和按压深度的标准范围、除颤能量区间值等，可通过一键设置国赛标准，导师可根据教学需求自由设置；
▲8.详细的成绩单统计，包括成绩单名称、姓名、学号、时间、模式、评分、CPR标准、CPR用时、循环数、CPR结果、除颤结果、按压和吹气数据统计、除颤统计、每次按压波形、每次吹气波形、每次按压频率统计、最佳表现和改进的建议；（提供软件截图证明）
▲9.系统分为训练模式、单项模式、考核模式、实战模式等操作模式，波形图和柱状图两种方式显示按压深度和潮气量，已描点的方式记录每次按压频率是否在标准内，直观显示每次按压和吹气的具体情况；（提供软件截图证明）
9.1单项训练分为：仅按压、仅吹气、按压吹气三种方式，并有相应的语音提示，如按压过小、按压过大、未回弹、吹气过小等等，每种方式训练结束后都可以打印训练成绩单；
9.2训练模式：按照30:2练习，可自定义CPR参数，包括：CPR时间、CPR循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。操作过程有语音提示每次按压和吹气的正误。训练结束成绩单可保存、打印、导出PDF、分享和回放；
9.3 考核模式：可自定义CPR参数，操作过程没有语音提示，模拟真实的考试环境，系统实时监测按压和吹气操作指标，包括按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示、吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃等，考核结束后有CPR分数和CPR结果，成绩单可保存、打印、导出PDF、分享和回放；
9.4 实战模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，检查呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。多项实战考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间等；        
9.4.1考生信息录入：考生学号、姓名等；
7.4.2操作评价标准：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，检查呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用；
9.4.3操作限时、按压通气比率、CPR循环数、潮气量范围、潮气达标率、按压深度范围、按压达标率等设置；
9.4.4操作统计：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用、吹气正确率、吹气错误次数、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大；
▲9.4.5 全程心电图显示；（提供软件截图证明）
9.4.6抢救前：显示为濒临死亡的心电图,呼吸图消失，血压低于６０ｍｍＨｇ；
9.4.7抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致；
9.4.8抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常；
10.系统实时显示CCF值，并在成绩单内有CCF值统计；
11.配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。
二、配置清单
1.心肺复苏模拟人 1个
2.平板电脑  1个
3.婴儿心肺复苏简易模拟人  1个
二、商务要求
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订生效后一个月内

	2
	保修期
	原厂免费质保三年（含平板电脑）

	3
	售后
服务承诺
	1.在保修期内，如设备故障或质量不合格者，投标人应及时给予修复或更换，其修理或更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费备用机。
2.在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
3.在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
4.承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
5.终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
6.提供零配件及易损件明细表，包括品牌、产地、厂家、型号、质保期满后优惠价格。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

	5
	验收标准
	1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；
4.投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。
6.所供设备生产日期在6个月内（国产）或12个月内（进口）。

	6
	交货地点
	采购人指定地点

	7
	设备安装调试
	投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物制造商派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	乙方开具符合国家规定的发票，到货安装调试经甲方验收合格并提供原厂质保函后按甲方正常流程付90%，正常使用一年后无息支付10%。


*注: 商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标
包二：产科经皮黄疸仪1台，预算2元
(▲参数需要提供技术支撑材料（技术支撑材料为医疗器械注册证、加盖厂家公章的产品白皮书（原件）、国家承认的第三方出具的产品检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等），并在技术响应表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离。）
一、主要技术参数和要求
1.适用范围：主要用于测量新生儿在光疗前、光疗期间及光疗后的血清胆红素水平；
2.显示屏：≥3.0英寸彩色触摸屏，大字符清晰显示，可快速读取测量数值；
3.可同屏显示多次测量数据，且同步存储多个患者信息，实现多患者数据管理；
▲4.光源: 氙闪光灯；（需提供证明材料）
▲5.光源寿命：不低于150000次；（需提供证明材料）
6.配备充电基座，内置充电电池可长效充电，充满后可连续测量≥1500次；
▲7.测量范围：0.0-25.0mg/DL或0-425mol/L（需提供证明材料）
▲8.准确度：± 1.5 mg/dL （± 25.5 μmol/L）；（需提供证明材料）
9.重复性：≤3%；
10.最大显示值:≥25.0mg/dL(425umol/L)
11.信息提示：低电压提示；
12.可实现多患者连续测量，无需重复校准；
▲13.具有平均测量功能，可设置1～5次平均测量方式，保证测量结果的准确性；（需提供证明材料）
14.时间设置：可实现时间、日期的修改；
15.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关；
16.亮度调节：屏幕亮度5级调节；
17.屏幕保护:屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟；
▲18.测量单位：测量单位可在mg/dL和umol/L间切换；（需提供证明材料）
19.屏幕保护：屏幕保护时间可设置；
20.历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间；
21.使用期限:≥6年。
二、配置清单
1.主机  1台
2.充电基座  1个
二、商务要求
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订生效后一个月内

	2
	保修期
	整机原厂免费质保三年

	3
	售后
服务承诺
	1.在保修期内，如设备故障或质量不合格者，投标人应及时给予修复或更换，其修理或更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费备用机。
2.在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
3.在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
4.承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
5.终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
6.提供零配件及易损件明细表，包括品牌、产地、厂家、型号、质保期满后优惠价格。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

	5
	验收标准
	1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；
4.投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。
6.所供设备生产日期在6个月内（国产）或12个月内（进口）。

	6
	交货地点
	采购人指定地点

	7
	设备安装调试
	投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物制造商派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	乙方开具符合国家规定的发票，到货安装调试经甲方验收合格并提供原厂质保函后按甲方正常流程付90%，正常使用一年后无息支付10%。


*注: 商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标
包三：肾内科乳胶床垫4张，预算2万元
(▲参数需要提供技术支撑材料（技术支撑材料为医疗器械注册证、加盖厂家公章的产品白皮书（原件）、国家承认的第三方出具的产品检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等），并在技术响应表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离。）
一、主要技术参数和要求
1.提供最大的人体接触和支撑，具有能有效分散体压的材料，含硅胶、特殊海绵等；
2.内部硅胶在-40度至200度温度下物理性质无变化；
▲3.床垫本身不需要通电或者充气，提高患者舒适度并节省电力成本；（需提供证明材料）
4.床垫套具有防泼水功能，阻止大小便血液等渗透，并可拆洗；
▲5.床垫底部采用凹槽设计，保证床头摇起时，床垫可以贴合床部弯折；（需提供证明材料）
6.两侧和底部采用高反弹海绵，便于使用者借助自身力量起身、移动、坐姿稳定，同时方便护理，护理更轻松；
7.三年内床垫海绵主体部分凹陷不得大于2cm；
8.床垫最大承重≥280㎏；
▲9.床垫厚度≥9CM；（需提供证明材料）
10.产品规格尺寸符合医用病床；
▲11.产品本身具有医疗器械注册证；（需提供证明材料）
二、配置清单
1.乳胶床垫  4张
二、商务要求
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订生效后一个月内

	2
	保修期
	原厂免费质保三年

	3
	售后
服务承诺
	1.在保修期内，如设备故障或质量不合格者，投标人应及时给予修复或更换，其修理或更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费备用机。
2.在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
3.在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
4.承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
5.终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
6.提供零配件及易损件明细表，包括品牌、产地、厂家、型号、质保期满后优惠价格。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

	5
	验收标准
	1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；
4.投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。
6.所供设备生产日期在6个月内（国产）或12个月内（进口）。

	6
	交货地点
	采购人指定地点

	7
	设备安装调试
	投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物制造商派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	乙方开具符合国家规定的发票，到货安装调试经甲方验收合格并提供原厂质保函后按甲方正常流程付90%，正常使用一年后无息支付10%。


*注: 商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标


第四部分 评标方法与评标标准

一、评标方法   评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标
采用综合评分法。
二、评标标准
	综合评估法：具体采用打分法
说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。
对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：
1、报价：30分
1.1设备报价（30分），不报价者此项不得分。
（价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位））
2、技术、性能、配置：46分
磋商小组根据磋商文件中《技术条款偏离表》，结合响应文件提供的佐证材料等进行评审：
2.1、全部满足标书基本要求46分，正偏离不加分；
2.2、有一项▲号指标负偏离扣3分；{▲号指标须提供相关证明材料（包括医疗器械注册证或加盖厂家公章的产品白皮书（原件）或国家承认的第三方出具的产品检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等）并在响应文件《技术条款偏离表》中标注相应证明文件页码，未提供证明材料的视为负偏离}
2.3、非▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。
3、技术培训方案(5分)
供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案；
3.1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。
3.2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得3分。
3.3．技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。
3.4．未提供方案或方案无可行性不得分。
4、业绩：10分
提供投标产品的制造商或其代理商2023年至今同品牌同型号的业绩证明文件（销售合同复印件），每提供1份合同得2.5分，最多得10分。未提供合同或合同型号不一致、关键页不清晰者，该项不得分。
5、售后服务：9分
5.1、售后服务实施响应 (7分)：
根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，
1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得7分；
2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得4分；
3）售后方案表述简单，人员配备有所欠缺、设备配备一般者得1分；
4）未提供服务方案的不得分。
5.2、质保期（2分）：
5.2.1投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足不得分，免费质保期基础上每增加一年加1分，最多得2分。




说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（3） 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（4） 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第5部分 拟签订的合同文本（供参考）


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，按照    项目编号为          的        结果签订本合同，承诺共同信守。
第一条 合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列产品（服务）：
	设备名称
	品牌、规格型号、注册证号、产地
	数量（/）
	单价（元人民币）
	总价（元人民币）
	制造商全称

	
	
	
	
	
	

	总计：   元         大写：（人民币）   元整                 、


第二条 合同总价款 
本合同项下货物总价款为（大写）人民币   万元整。本合同总价款是货物制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内发生的所有含税费用（含接口费）。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条  交货期限
乙方应当在合同签订后    内完成送货到甲方指定地点（联系人：临床医学工程部025-56232024），器械到货当天，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，完成器械安装、调试至交付使用，乙方承担因此发生的一切费用。
第四条  合同款支付：
第五条  质量保证
乙方应保证货物（包括零部件、配件）是全新、未使用过的、未拆封的原装合格正品（所供设备生产日期在6个月内（国产）/12个月内（进口）），并完全符合国家质量检测标准和环保标准，具备出厂合格证，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。设备验收后如甲方发现技术指标异常或提出其他异议的，乙方应在二个工作日内负责解决。
免费质保期：乙方承诺本项目整机原厂免费质保    ，自甲方验收合格之日算起。质保期内乙方每年提供  次免费上门维保服务，包括更换易损件，提供书面维护保养记录，并由甲方签字确认。质保期内同一故障两次维修仍无法修复的，乙方负责免费包换，7日内不能修复和包换，因质量问题造成的损失，乙方应赔偿甲方。质保期内发生3次同一种重大质量问题，乙方无条件负责免费更换。在保修期内，如果原厂方鉴定器械因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。质保期外乙方负责对本器械终身维修。
无论在保修期内还是保修期外，乙方均承诺上门维修，乙方工程师至甲方维修本器械，必须事先与甲方设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。为保证设备正常运行，乙方承诺在器械的使用寿命周期内保证为甲方更换到原厂正宗的零部件并做到24小时内常用零配件供应，确保器械的正常使用。乙方承诺提供的器械或备件的价格不得高于市场同类产品的中等价格水平。如乙方将要停止备件生产，应事先将停产计划通知甲方，以使甲方有足够的时间采购所需的备件。否则因备件问题导致设备无法正常使用，甲方有权向乙方追索全部损失。
售后服务要求：在接到甲方维修及技术服务要求后，乙方须立即响应，  小时内到现场排除故障（包括所有节假日），  小时内如果不能及时解决机器实际工作中出现的问题，乙方须提供不低于故障机规格型号档次的备用器械，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
技术培训：乙方免费提供工程师指导科室人员使用培训，乙方免费培训甲方维修人员完全掌握器械基本维修技术，提供书面培训报告，并由甲方签字确认。如有专用工具，乙方需向甲方提供器械维护的专用工具。
质保期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（材料费、设备费等），在器械寿命期内，乙方须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外），且乙方免人工费，只收配件费用。
第六条  交付使用和验收
乙方提供的所有货物，均应采用国家或专业标准保护要求和货物说明书、标签标示的要求进行包装，使包装适用于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵甲方现场。乙方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。乙方应在每件包装箱内附一份详细装箱单和质量合格证书。器械在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。乙方负责器械的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的使用科室联系，并与使用科室共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。乙方在装机后12小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由乙方承担全部法律和经济责任。
乙方免费提供全套资料，含医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、生产厂家营业执照、供应商营业执照、供应商医疗器械经营许可证、授权书、原厂质保函、装箱单、产品合格证、操作手册和中文说明书。进口产品还需提供进口货物报关单、检验检疫证明、中文装箱单、产品质量检测报告和中文说明书，并加盖供应商公章。如以上技术资料不全，甲方有权不支付货款。甲方自行组织验收，验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。乙方提供的货物、型号、规格、技术参数、数量、质量等不符合采购要求或合同规定的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方按合同总价的30%承担违约责任。
包装要求：乙方提供的货物包装，应符合国家快递包装和商品包装政府采购需求标准的有关要求。
第七条 权利保证
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
第八条 违约责任  
乙方不得逾期交付货物，乙方每逾期一天交货，甲方按合同总价的5‰/日收取违约金；如逾期交货时间超过10天，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价的30%支付赔偿金。
第九条 合同的变更和终止  
除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。
第十条 合同的转让   
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决   
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用   
乙方应诚实信用，严格按照采购要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。
第十三条 合同生效及其他 
本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）
第六部分  投标文件格式及附件  
1、 本部分内容仅提供格式参考。
2、 供应商应按照以下文件的要求、格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。
3、 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
4、 供应商提交的材料不予退还。
5、 全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。
6、 投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字
资格审查表
	资格审查项目
	证明材料在响应文件中的页码位置

	（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）；
	

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前近一年内（至少一个月）的会计报表）
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前近一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）
	

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
	

	（6） 本项目的特定资格要求：
医疗器械注册证、供应商需提供医疗器械经营许可证，若投标供应商为生产商，须提供《医疗器械生产许可证》。
	

	（7）提供法定代表人身份证复印件并加盖投标单位公章，如果是委托被授权人参加现场开标，还需提供法定代表人授权书并加盖投标单位公章、被授权人身份证复印件并加盖投标单位公章。（格式详见附件）
	


注：根据《磋商邀请》内二、供应商资质要求，逐条响应。
在“信用中国”网站下载信用报告网址及步骤
网址：www.creditchina.gov.cn
步骤：1.在“信用中国”网站顶部“信用信息”搜索栏中，输入信用主体名称或者统一社会信用代码，点击<搜索>。2.在搜索结果列表中，点击信用主体名称，访问「信用信息详情页」。3.在「信用信息详情页」点击<下载信用信息报告>按钮，即可完成下载。
评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	


目录一、竞争性磋商申请及声明
竞争性磋商申请及声明
致：南京市溧水区人民医院
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、服务名称：                                             。
3、我们的投标总金额为                 。
4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者南京市溧水区人民医院恶意串通、决不向采购人和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：                       
帐    号：                       
供应商授权代表姓名（签字或签章）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商（授权投标产品的具体品种为           ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字或签章：
    被授权人签字：                    
日   期：        年    月    日
	法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）
	被授权人身份证复印件（加盖投标人公章）


[bookmark: _Toc499284719][bookmark: _Toc372533341]目录三、 报价单 
报价单（第  轮）
	项目名称：
	项目编号：     
	

	序号
	产品名称
	品牌、型号、注册证号、产地
	数量（/）
	投标单价（元）
	投标总报价（元）
	制造商全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计：¥   元         大写：（人民币）   

	投标产品是否属于小微型企业
	                   （填写“是”或“否）


投标人名称:（盖章）
[bookmark: _Hlk234503424]注：1.产品报价包含产品制造、包装、仓储、运输、配送及验收合格前和效期内发生的所有含税费用，还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。产品报价需包含采购需求配置要求里的所有产品。
         2.对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.《报价单》共两份，第一轮报价直接装订在招标文件内，第二轮最终报价单，请供应商签字或盖公章，由采购方收取二轮最终报价单。
         4．行数不够，请自行添加。
目录四、资格证明文件（详见《招标邀请函》四、供应商资质要求）
目录五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	磋商文件条目号
	磋商要求规格
	供应商响应/偏离
	证明材料对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。
目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加；如此表提供空白盖章版，视为全部响应。
投标人名称：              （盖章）
目录七、项目技术与服务方案
由供应商根据磋商文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。
目录八、服务与承诺（格式自拟）
服务与承诺
我公司就项目编号为             的                       项目服务承诺如下：
目录九、供应商具有相关类似项目业绩情况表（及证明材料）
供应商项目业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系方式
	业主联系人
	合同签订日期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、所有业绩均需要提供有效的复印件并加盖公章（扫描件）。
供应商名称：          （盖章）
目录十、安装调试验收方案
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司       （联合体）参加   （单位名称）   （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
   （标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（史型企业、
小型企业、微型企业）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形 。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）∶
日 期 ∶
附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京市溧水区人民医院：
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人（公章）：
日　　期：    年   月  日
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市溧水区人民医院：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。(提供照片)
主要专业技术能力有：                  。(若有)
                                           声明人：（公章）
                                      日  期：       年    月    日

风险提示函
根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。
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